# 采购需求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**一、商务要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 使用六个月后付款。中标人出具正规发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第二人民医院泌尿外科 |
| 3 | 交货、安装、调试期  （即合同履行期限） | 供货期自合同签订之日起三年或采购费用总额达到该本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。 |

### 二、货物需求技术要求**：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 单位 | 预计三年数量 | 单价限价  （元） | 备注 |
| 1 | **一**  **次**  **性**  **使**  **用**  **包**  **皮**  **吻**  **合**  **器** | 1、一次性使用包皮切割吻合器主要由龟头罩、保护盖、硅胶垫、钉仓套、活动手柄、保险、推动块、手柄连接件、中间套 、调节螺母、钉仓、环形刀和吻合钉组成。产品外形可分为2种型号，每种型号根据环形刀的外径不同可分为10种规格，能满足所有包皮切割缝合术。  2、产品龟头罩主要由06Cr19Ni10（304）不锈钢制成，强度高，成型稳定；  3、可断式硅胶垫设计，有效提高结痂后吻合钉的脱落速度，缝合后止血效果更好。  4、外观: 蝶形双手柄  组成: 产品主要由龟头罩、保护盖、硅胶垫、钉仓套、活动手柄、保险、推动块、手柄连接件、中间套 、调节螺母、钉仓、环形刀和吻合钉组成。  环形刀 06Cr19Ni10（ 304）不锈钢  缝合钉 022Cr18Ni14Mo3（316L）不锈钢  龟头罩 ABS塑料+06Cr19Ni10（ 304）不锈钢  5、钉仓 ABS塑料  活动手柄 PA塑料  调节螺母 PA塑料  保护盖ABS塑料  6、器械缝合钉应有带橡胶圈和不带胶圈两种型号，并且该器械能够在手术前取出橡胶圈后正常使用。方便不同需求的病人。  7、特征：缝合钉应该采取顶部宽而钉脚细的异型钉形式，如带胶圈的器械应能满足切割时自动断开。不需要在术后另外剪开。  8、一次性包皮切割吻合器经环氧乙烷灭菌，一次性无菌独立包装。  9、最大型号应满足直径34mm阴茎，最小型号应满足直径11mm阴茎。  10、产品有效期应至少为三年。 | 套 | 160 | 580 |  |
| 2 | **一次性膀胱镜** | 1、产品标记：工作长度不小于400 mm。  2、注水通道：送水量不小于40mL/min，具有独立的注水吸引通道。  3、一体式三通阀，鲁尔器械嘴与三通阀整合，提高器械的通过性。  4、吸引通道：在70Kpa吸引力下，吸引量不小于100mL/min。吸引按钮掀动自如，无卡住现象。吸引按钮结构密封性好，有效防止液体倒喷现象，具有独立的注水吸引通道。  5、工作孔道内径 ≥2.2mm，有需要时，器械（活检钳等）能使用独立的器械通道，弯曲角度在 0～60°时，器械（活检钳）能顺利进出头端部的器械通道口。  6、主软管外径 ≤5.1mm  7、★弯曲部弯曲角度向上≥210°向下≥210°。  8、镜头像素：720×1280  9、视场角：110°偏差：±15%  观察景深：3～100mm | 套 | 30 | 1800 |  |
| 3 | **一次性使用内镜抓钳** | 1、包装要求：灭菌包装；  2、结构及组成要求：由指环、滑动把手、手柄、导管、弹簧管/包塑弹簧管、导向管、牵引绳、润滑管、钳子杯等组成。  3、适用范围：用于软性内窥镜钳道钳取活体组织。  4、钳子杯光滑，刃口或齿口完整、锐利。钳头闭合时头端至二分之一处吻合，不得有明显偏歪。  5、工作长度≤600mm，钳头形状：平口或齿形插入端直径≤1.8mm。 | 套 | 33 | 330 |  |
| 4 | **一次性使用扩张球囊** | 1、球囊为非顺应性球囊，扩过程中输尿管璧受力均匀，创伤小。  2、球囊为高耐压材料，最大安全压力值20atm。  3、球囊表面亲水涂层，通过性好并保护输尿管,并可反复扩张。  4、球囊两端金属钽标记，X线下显影；囊体透明，直视下扩张实时观察。 | 套 | 10 | 2200 |  |
| **说明：**  1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。  2、以上技术参数★项，还需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。  3、属于集采平台目录内的产品,必须满足两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，并在平台配送，如供货价格高于集采平台价格，则按集采平台价格进行供货。  4、本表中的“数量”为预计三年使用量，仅供投标人报价时参考。  5、必须满足招标人医院耗材精细化管理的要求(服务费率：供货金额的2%)。服务期内如遇国家、省、市医保带量采购等相关政策调整，按国家、省、市医保带量采购等相关政策执行。  6、合同履行的过程中，如因安徽省医药集中采购中心平台限价降低导致价格低于合同价，中标人须主动将所供产品价格降为平台以下价格。如因主管部门等政府行为需要重新招标时，合同自动终止。 | | | | | | |

### 三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。

### 五、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。