**采购需求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**1.在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**2.中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向招标人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**3.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。**

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 使用六个月后付款，中标人出具正规发票 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第二人民医院手术麻醉科 |
| 3 | 交货、安装、调试期  （即合同履行期限） | 供货期自合同签订之日起三年或采购费用总额达到该本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。 |

### 二、货物需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） |
| 1 | 一次性使用喉镜片 | 1、一次性使用喉镜片由聚碳酸酯的高分子材料制成；  2、一次性使用喉镜片表面应光滑，表面不得有细孔、裂纹和毛刺；  3、一次性使用喉镜片与镜片支架之间导入连接应灵活，不应发生卡阻现象，连接后，用50N的轴向力拉喉镜片而不脱出；  4、一次性使用喉镜片需经环氧乙烷灭菌，应无菌；  5、一次性使用喉镜片应由卡扣悬臂、气管插管通道、镜片支架通道、压舌片组成；  6、与医院在用喉镜（品牌型号：优亿TD-C-IV）能匹配使用。 | 包 | 1000 | 45 |
| 2 | 钠石灰 | 1、产品型号:A型:B型  2、包装规格:桶装  3、产品组成部分：多孔疏松状结构的大小均匀颗粒，一般含变色指示剂，吸收二氧化碳后由粉红色变成淡黄色或由白色变成紫色  4、产品用途：用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 | 桶 | 100 | 145 |
| 3 | 医用纱布块 | 型号：I型 纱布块10cm\*12cm\*12p， 2块/包  规格：以（宽\*长\*层数）表示，宽度为2-80cm,长度为2-100cm，层数为1-32。  结构及组成：I型纱布块：由医用脱脂纱布折叠成无切边外露的长方形或方形敷料；  适用范围：供临床护创、吸湿用。  本品经环氧乙烷灭菌 | 块 | 45000 | 0.65 |
| 4 | 一次性使用热活检钳 | A平口型适用于小息肉的摘取；B尖头型适用于ESD手术，面积较大的创面或粗血管的止血闭合；C鳄口型适用于ESD手术，小创面和小血管的止血闭合。  钳头可以360度同步旋转，精准贴合创面，采用防滑的钳口设计，开口角度开口角度≤110°，开口长度6mm和7mm，利于抓取组织进行止血。  钳口凹槽设计，可以使电流集中在钳杯外口，有效止血。  钳口具有防粘连设计。  上下消化道改进钳口对应形状，适应消化道不同部位的薄厚生理特点，使手术更加安全高效。 | 把 | 10 | 450 |
| 5 | 一次性使用镊子 | 型号、规格：A型（单个包装绿色）  结构及组成：一次性使用镊子按形状和尺寸不同分为A型、B型、C型、D型四种规格型号，镊子是采用聚苯乙烯树脂制成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。  适用范围：用于临床一般治疗及护理时夹取物器使用。 | 个 | 20000 | 0.3 |
| 6 | 一次性换药盒 | 型号：方形 2只/包  材质：换药盒的材质采用PVC聚氯乙烯材料制成  外观：换药盒表面应光滑、清洁、无杂质、砂眼等缺陷。  漏水性能：经漏水试验后的换药盒试样应无阴渗、渗漏。  卫生：灭菌的换药盒应无菌。  换药盒若经环氧乙炳灭菌，其环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。  经环氧乙炳灭菌的换药盒有效期两年。 | 个 | 20000 | 0.25 |
| **说明：**  1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。  2、属于集采平台目录内的产品,必须满足两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，并在平台配送，如供货价格高于集采平台价格，则按集采平台价格进行供货。  3、本表中的“数量”为预计三年使用量，仅供投标人报价时参考。  4、供货期自合同签订之日起三年或采购费用总额达到该本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。  5、必须满足招标人医院耗材精细化管理的要求(服务费率：供货金额的2%)。服务期内如遇国家、省、市医保带量采购等相关政策调整，按国家、省、市医保带量采购等相关政策执行。  6、合同履行的过程中，如因安徽省医药集中采购中心平台限价降低导致价格低于合同价，乙方须主动将所供产品价格降为平台以下价格。如因主管部门等政府行为需要重新招标时，合同自动终止。 | | | | | |

**三、****其他要求**

1、人员培训要求：货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

2、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

3、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

4、验收：中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。