# 采购需求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**1.在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**2.中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向招标人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**3.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。**

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 使用六个月后付款，中标人出具正规发票。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市第二人民医院 |
| 3 | 交货、安装、调试期（即合同履行期限） | 自合同签订之日起三年或采购费用总额达到该本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算 |

### 二、货物需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价上限（元） |
| 1 | 拜耳牙 | 聚甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸甲酯、交联剂(二甲基丙烯酸乙二醇酯)组成 | 800 | 个 | 15 |
| 2 | 半口钢托(小) | 活动式支架 | 45 | 个 | 80 |
| 3 | 半口压膜保持器 | 活动式半口 | 3 | 副 | 60 |
| 4 | 纯钛大钢托 | 活动式支架 | 10 | 个 | 350 |
| 5 | 纯钛钉(纯钛桩核) | 固定式纯钛合金 | 11 | 个 | 100 |
| 6 | 纯钛烤瓷牙 | 固定式纯钛合金 | 50 | 个 | 200 |
| 7 | 纯钛小钢托 | 活动式纯钛合金 | 2 | 个 | 250 |
| 8 | 大隐形义齿 | 活动式大隐形义齿 | 200 | 个 | 80 |
| 9 | 二氧化锆全瓷（国产） | 国产氧化锆(氧化铪、氧化钇)(ZrO2+HfO2+Y203):>99%;影(D):4.5~6.0%;氧化铝 (AL2O3):<0.5%;其他氧化物:<0.5%。瓷块的密度:>2.8g/cm3;瓷块烧结密度:大于6.02g/cm3;瓷块烧结弯曲强度:弯曲强度大于800MPa;化学溶解性:小于100Hg\*cm3;放射性:铀-238的活性浓度<1.0Bq/g; | 100 | 个 | 200 |
| 10 | 二氧化锆全瓷（进口） | 进口全瓷热膨胀系数(100-500℃)10-/K挠曲强度化学溶解度<10(ug/cm2)化学成分10.5+/- 0.5≥ 9002)< 10氧化锆(ZrO2+HfO2 +Y203)≥99 %氧化钇(Y203)>4.5-≤6.0%氧化铪(HfO2)≤5%氧化铝+其他氧化物≤1.0% | 20 | 个 | 300 |
| 11 | 钴铬合金大钢托 | 密度:8.2g/cm固相线/液相线温度:1350℃/1370℃硬度:390HV10弹性模量:>150Gpa断裂延伸率:>2.0%非比例拉伸屈服应力：Rp02>500Mpa | 150 | 个 | 200 |
| 12 | 钴铬合金烤瓷 | 固定式钴铬合金 | 150 | 个 | 120 |
| 13 | 钴铬合金小钢托 | 密度:8.2g/cm固相线/液相线温度:1350℃/1370℃硬度:390HV10弹性模量:>150Gpa断裂延伸率:>2.0%非比例拉伸屈服应力：Rp02>500Mpa | 15 | 个 | 200 |
| 14 | 钴铬合金桩核 | 熔化温度1250℃-1390℃断裂伸长率>4%抗拉强度不小于 520MPa细胞毒性:反应不大于1级 | 16 | 个 | 50 |
| 15 | 国产保持器 | 活动式保持器 | 11 | 个 | 30 |
| 16 | 贺利氏排牙 | 聚甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸甲酯、交联剂(二甲基丙烯酸乙二醇酯)组成。合成树脂牙的尺寸与模型图谱所规定的数值相差应不大于5%;前牙和后牙的色泽与比色板或指定比色板比较，应无明显差异，混色牙唇面的切缘和颈部之间不应有明显的分界线;牙齿(固位部分除外)的表面应光滑、有光泽、无气孔。 | 280 | 个 | 15 |
| 17 | 进口普通烤瓷牙 | 固定式进口普通合金 | 2 | 个 | 70 |
| 18 | 间隙保持器 | 固定式 | 10 | 个 | 20 |
| 19 | 排山八牙 | 合成树脂牙主要由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、二氧化硅、二甲基丙主要结构组成烯酸氨基甲酸酯(UDMA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、乙二醇二甲基丙烯酸酯(EDMA)、过氧化苯甲酰(BPO)以及微量色素制作而成。 | 400 | 个 | 25 |
| 20 | 排松风塑钢牙 | 乙二醇二甲基丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、聚氨酯丙烯酸酯、二甲基丙烯酸氨基甲酸酯、Urethane triacrylateoligomer、有机填料、微粒子硅酸、荧光材料、紫外线吸收材料、染色材料。 | 145 | 个 | 30 |
| 21 | 普通烤瓷 | 固定式镍铬合金 | 117 | 个 | 60 |
| 22 | 全瓷桩核 | 固定式国产全瓷 | 2 | 个 | 150 |
| 23 | 半口钢托 | 活动式大钢托 | 33 | 个 | 120 |
| 24 | 钛合金大支架 | 活动式大支架 | 4 | 个 | 200 |
| 25 | 钛合金烤瓷 | 固定式钛合金 | 60 | 个 | 100 |
| 26 | 钛合金小钢托(小支架) | 活动式小支架 | 2 | 个 | 200 |
| 27 | 隐形义齿 | 活动式隐形义齿 | 29 | 个 | 80 |
| 28 | 精密附件 | 活动式MK1 | 5 | 个 | 700 |
| 29 | 精密附件 | 活动式栓道 | 5 | 个 | 300 |
| 30 | 精密附件 | 活动式球帽 | 5 | 个 | 400 |
| 31 | 吸附性义齿（半口） | 活动式半口 | 2 | 个 | 3000 |
| 32 | 活动扩弓器 | 活动式 | 5 | 个 | 350 |
| 33 | 活动矫正器 | 活动式 | 5 | 个 | 150 |
| 34 | 法兰克Ⅲ功能矫治器 | 活动式 | 2 | 个 | 450 |
| 35 | 铸瓷 | 固定式 | 5 | 个 | 350 |
| 36 | 铸瓷贴面 | 固定式 | 5 | 个 | 400 |
| 备注：1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。2、属于集采平台目录内的产品,必须满足两票制和安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求，并在平台配送，如供货价格高于集采平台价格，则按集采平台价格进行供货。3、本表中的“数量”为预计三年使用量，仅供投标人报价时参考。4、供货期自合同签订之日起三年或采购费用总额达到该本项目总中标价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。5、必须满足我院耗材精细化管理的要求(服务费率：供货金额的2%)。服务期内如遇国家、省、市医保带量采购等相关政策调整，按国家、省、市医保带量采购等相关政策执行。6、合同履行的过程中，如因安徽省医药集中采购中心平台限价降低导致价格低于合同价，乙方须主动将所供产品价格降为平台以下价格。如因主管部门等政府行为需要重新招标时，合同自动终止。 |

**三、****其他要求**

 1、人员培训要求：货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

2、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

3、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

4、验收：中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。